Информация о результатах мониторинга геоэкологических процессов
В границах муниципального округа расположена гидрогеологическая скважина и два участка мониторинга геологических процессов. 
Скважина характеризует подтопленное состояние (глубина до уровня воды менее 3 метров) и низкое тепловое загрязнение территории. Наблюдаемый горизонт подземных вод не является источником питьевого водоснабжения. 
[bookmark: _GoBack]В границах участков фиксируются проявления поверхностных процессов без тенденции к активному развитию.
